(module SW_Push_3x6x2.5mm (layer F.Cu) (tedit 5E345C43)
  (fp_text reference REF** (at -0.00254 -2.8829) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SW_Push_3x6x2.5mm (at -0.00762 -4.31) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3.05 1.825) (end 3.05 1.825) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.05 -1.825) (end 3.05 -1.825) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 3.05 -1.825) (end 3.05 1.825) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.06324 -1.825) (end -3.06324 1.81358) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 2 smd rect (at 3.5 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -3.5 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
