# MesureADC: Référence de la classe MesureADC

Référence de la classe MesureADC

Classe utilisé pour la librairie LTC2439 et avoir toute les températures. Plus de détails...

`#include <MesureADC.h>`

## Fonctions membres publiques

| MesureADC (int vref, int maxval, int res_mesure, int v_alim, int beta, int r_therm)
float * | ReadTemp (int adcCS)

## Description détaillée

Classe utilisé pour la librairie LTC2439 et avoir toute les températures.

## Documentation des constructeurs et destructeur

## MesureADC()

MesureADC::MesureADC | ( | int | vref,
|  | int | maxval,
|  | int | res_mesure,
|  | int | v_alim,
|  | int | beta,
|  | int | r_therm
| ) |  |

Paramètres

  vref | La tentsion d'alimentation de la pin COM de l'ADC en mV
  maxval | La valeur maximal que sort l'ADC, elle est egale à 2^(n-1) n étant le nombre de bits de l'ADC
  res_mesure | La valeur en ohm de la résitance de précision
  v_alim | La tention d'alimentation de l'ADC en mV
  beta | Le béta des thermistances
  r_therm | La résistance en ohm des thermistances à 25 degrés

## Documentation des fonctions membres

## ReadTemp()

float * MesureADC::ReadTemp | ( | int | adcCS | ) |

Calcul les 16 températues de l'ADC LTC2439

Paramètres

  adcCS | La pin de CS de l'ADC LTC2439

Renvoie
  Un pointeur d'un tableau de 16 float. Attention ce tableau est modifier a chaque appel de la fonction !

La documentation de cette classe a été générée à partir du fichier suivant :

- MesureADC.h
- MesureADC.cpp