# LTC2439: Référence de la classe LTC

Référence de la classe LTC

Classe utilisé pour la librairie LTC2439. Plus de détails...

`#include <LTC2439.h>`

## Fonctions membres publiques

| LTC (int CSpin)
| LTC (int CSpin, int SDOpin)
| LTC (int CSpin, int SDOpin, int F0pin)
long | readValue (int channel)

## Description détaillée

Classe utilisé pour la librairie LTC2439.

## Documentation des constructeurs et destructeur

## LTC() [1/3]

LTC::LTC | ( | int | CSpin | ) |

Paramètres

  CSpin | Le numéro de pin de CS de l'ADC.

## LTC() [2/3]

LTC::LTC | ( | int | CSpin,
|  | int | SDOpin
| ) |  |

Paramètres

  CSpin | Le numéro de pin de CS de l'ADC.
  SDOpin | Le numéro de pin du SDO de l'ADC.

## LTC() [3/3]

LTC::LTC | ( | int | CSpin,
|  | int | SDOpin,
|  | int | F0pin
| ) |  |

Paramètres

  CSpin | Le numéro de pin de CS de l'ADC.
  SDOpin | Le numéro de pin du SDO de l'ADC.
  F0pin | Le numéro de pin du F0 de l'ADC (Attention cette fonctionnalité n'est pas utilisée dans le projet, elle est remplacée par un NE555)

## Documentation des fonctions membres

## readValue()

long LTC::readValue | ( | int | channel | ) |

Paramètres

  channel | Le canal ou vous voulez lire la valeur.

Renvoie
  La valeur du canal de l'ADC dans un long.

La documentation de cette classe a été générée à partir du fichier suivant :

- LTC2439.h
- LTC2439.cpp