(module STS21 (layer F.Cu) (tedit 5DE7F93D)
  (fp_text reference REF** (at -6.35 -3.31) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value STS21 (at -6.35 -4.31) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -1 1.4) (size 0.4 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 1.4) (size 0.4 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 1 1.4) (size 0.4 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -1 -1.4) (size 0.4 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1 -1.4) (size 0.4 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 -1.4) (size 0.4 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0 0) (size 2.4 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
